|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 5  
к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ**

**требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нарушения** | **Штраф,**  **руб.** |
| **Подъёмные сооружения** | | |
|  | Эксплуатация ПС осуществляется с отступлениями от требований ППР и ТК или инструкции по эксплуатации (п.98 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461). | 50 000 |
|  | Не ознакомлены (под роспись) с ППР (пс) и ТК (п. 122 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461) | 20 000 |
|  | Не разработаны и не утверждены внутренним распорядительным актом (приказом) эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также отсутствует поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность  (п. 22(и) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461). | 20 000 |
|  | Опускание груза на автомашину или подъем груза из кузова автомашины при нахождении там или в кабине автомобиля людей. (п. 125 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461). | 20 000 |
|  | Отсутствует вахтенный журнал на ПС или запись в вахтенном журнале о пуске ПС в работу после перестановки их на новое место (п. 136 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Не соблюдены расстояния установки ПС на краю откоса котлована. (п.111 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Отсутствуют инвентарные подкладки под аутригеры ПС, установка ПС без использования всех выносных опор (п. 110 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Эксплуатация ОПО, не зарегистрированного в государственном реестре ОПО (Нарушен п. 143 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Эксплуатация ПС, не поставленных на учет в Ростехнадзоре. (п. 135(а) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Работа крана вблизи ЛЭП без оформления наряда-допуска. Самовольная установка крана вблизи ЛЭП (п. 112 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | На ПС или приемной площадке выявлены технические неисправности (п. 251(д) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Нахождение съемных грузозахватных приспособлений и тары в местах производства работ без необходимой маркировки, изготовленной из арматуры, использование стропов с явными признаками деформации и износа. (п. 218 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Отсутствует и/или (не ведется) журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений. (п.225 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Обслуживание и/или эксплуатация ПС ведется неаттестованным персоналом.  (п. 25(а) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Стропальщик не применяет (не обеспечен) специальные отличительные знаки (сигнальный жилет). (п.25(д) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Не проведено техническое освидетельствование ПС и/или отсутствует табличка на ПС (пп. 121, 251(в) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Просрочены сроки технического освидетельствования ПС или не проведена экспертиза промышленной безопасности на ПС с истекшим сроком эксплуатации. (п. 251(в) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 50 000 |
|  | Нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом в опасных зонах (п. 22(л) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Транспортировка кранами или грузовыми строительными подъемниками работников (п. 22(м) ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Перемещение груза над производственными, жилыми или служебными помещениями, где находятся люди (п. 128 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 20 000 |
|  | Нахождение подвешенного груза на грузозахватном органе ПС или кабине грузового подъемника при перерыве или окончании работ с ПС (п. 114 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 50 000 |
|  | Лица, находящиеся в люльке (кабине), встают на поручни или ограждения люльки (кабины), используют подставки в люльке (кабине) для увеличения зоны работы по высоте и выполняют из такого положения какую-либо работу; (п. 241 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). | 50 000 |
|  | Перемещение людей грузовыми строительными подъемниками (п. 115 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) | 50 000 |
|  | Перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении (п. 115 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) | 20 000 |
|  | Подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений (п. 115 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) | 20 000 |
|  | Оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания (п. 115 ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) | 20 000 |
|  | Иные нарушения ФНП Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 | 20 000 |
| **Электробезопасность** | | |
|  | Соединение жил проводов электрического кабеля на скрутке (п.2.1.21 ПУЭ-7) | 20 000 |
|  | Провода и кабели при пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками проложены по полу или земле (п. 44.6 ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903 н) | 20 000 |
|  | Распределительное устройство (щит, сборка и т.д.) открыт, имеется доступ работникам неэлектротехнического персонала (Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811) | 20 000 |
|  | Электроинструмент не отсоединяются от электрической сети во время перерыва в работе. (п. 44.8 ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н) | 20 000 |
|  | Неисправный электрический кабель и его защитная трубка, штепсельная вилка, нарушена целостность изоляционной детали корпуса, рукояти или защитного кожуха (п.44.5 ПОТ при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н) | 20 000 |
|  | Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, не соответствует требованиям по обеспечению электробезопасности, не соответствует согласованной Заказчиком схеме | 20 000 |
|  | В зоне электропрогрева бетона применяются неизолированные гибкие кабели или провода без защитного шланга, а также провода с нарушенной изоляцией (п.216 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11.12.2020 № 883н) | 20 000 |
|  | Применение самодельного электродержателя для ручной сварки (п.47 Приказ от 11 декабря 2020 г. N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» | 20 000 |
|  | Линии электроснабжения бытового помещения (здания, сооружения) не имеет устройства защитного отключения (УЗО). (статья 82 п. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 20 000 |
|  | Не проверен, перед выдачей работнику электрифицированный инструмент, ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, результаты проверки электроинструмента не заносятся в журнал.  (п.38 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями») | 20 000 |
|  | Повреждение электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт (воздушных, подземных кабельных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств) происшедшие по вине работников Исполнителя/субподрядной организации на объектах и участках электрических сетей Заказчика (ст.9.7 КоАП РФ) | 50 000 |
|  | Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (за каждый факт) | 50 000 |
|  | Натягивание кабеля электроинструмента, пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки, установка на кабель груза (п.44 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями») | 20 000 |
|  | Работа со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах при работе с электроинструментом (п.44 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями») | 50 000 |
|  | Оставление без надзора электроинструмента, присоединенного к сети (п.44 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями») | 20 000 |
|  | Самостоятельная разборка и ремонт электроинструмента, кабеля и штепсельных соединений работником, не имеющим соответствующей квалификации (п.44 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями») | 20 000 |
|  | Неисправность/отсутствие прибора учета электроэнергии в точке присоединения. | 25 000 |
|  | Иные нарушения Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» | 20 000 |
| **Баллоны** | | |
|  | Разбито стекло или имеются другие повреждения манометра кислородного (пропанового) редуктора (п.306 ФНП при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением) | 20 000 |
|  | При эксплуатации шлангов не соблюдаются требования правил безопасности (п.55, 98 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ) | 20 000 |
|  | Баллоны с газами не защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей (п.589 ФНП Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) | 20 000 |
|  | Хранение осуществляется в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами (п.589 ФНП Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) | 50 000 |
|  | Баллон не установлен в вертикальное положение и не закреплен от падения в порядке, установленном производственной инструкцией по эксплуатации (п.578 ФНП Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536) | 20 000 |
|  | Баллон со сжатым кислородом уложен на землю (пол, площадку), без предварительно очищенного места от разлива топлива, масла, без обеспечения расположения вентиля выше башмака баллона и недопущения перекатывания баллона | 20 000 |
|  | Использование баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен) в горизонтальном положении. | 20 000 |
|  | Расход полностью находящегося в баллоне газа. (п. 579 Приказ от 15.12.2020 №536 ФНП при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением) | 20 000 |
|  | Транспортирование и хранение баллонов производиться без навернутых колпаков. (п. 602 Приказ от 15.12.2020 №536 ФНП при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением) | 20 000 |
|  | Нахождение баллонов на расстоянии менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов, печей и менее 5 метров от источников тепла с открытым огнем. (п.576 Приказ от 15.12.2020 №536 ФНП при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением) | 20 000 |
|  | Иные нарушения (Приказ от 15.12.2020 №536 ФНП при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением) | 20 000 |
| **Работа на высоте** | | |
|  | Не разработан (не представлен) ППР на высоте (п. 35 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Отсутствует страховочные ограждения или ЗУС, а при расстоянии более 2 м - сигнальные или защитные ограждения на рабочих местах на перекрытиях, покрытиях, рабочих площадках, расположенные в опасной зоне, т.е. на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,8 м (п. 6.3 ГОСТ 12.3.050-2017 ССБТС Работы на высоте. Правила безопасности) | 100 000 |
|  | Приставная лестница не соответствует требованиям безопасности (п.4.5 ГОСТ Р 58758-2019 Приставные вертикальные и наклонные лестницы) | 20 000 |
|  | Заливку бетона в опалубку с помощью бадьи и его уплотнение осуществляется без применения инвентарных навесных площадок с ограждением с внешней стороны высотой не менее 1,1 м, установленных на конкретной опалубке. Запрещается выполнение данных работ в положении "стоя" на верхней части опалубки. (п.6.17 ГОСТ 12.3.050-2017 ССБТС Работы на высоте. Правила безопасности) | 50 000 |
|  | Не оформлен/оформлен с нарушениями/не продлен наряд-допуск на производство работ на высоте. (п. 65 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 20 000 |
|  | Отсутствует ограждение опасной зоны под местом производства работ на высоте. (п. 76 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Строительные леса, применяемые при производстве работ не безопасны для персонала. (п. 87 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 100 000 |
|  | Строительные леса не закреплены либо крепление лесов не отвечает требованиям безопасности. Крепление не достаточное. (п.89, 91 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Отсутствует защитный настил над строительными лесами. (п. 92 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 100 000 |
|  | Допускается работа со случайных подставок. (п. 104 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Эксплуатация неинвентарных средств подмащивания (лесов, подмастей и других приспособлений) для выполнения работ на высоте (п. 87 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Работник находится на перемещаемых лесах/вышках турах при их перемещении. (п. 115 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
|  | Страховочная привязь работников не отвечает требованиям безопасности. (п. 126 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 100 000 |
|  | Допускаются работники к работе на высоте без СИЗ для работы на высоте или с неисправными СИЗ (п. 142 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 100 000 |
|  | Отсутствуют анкерные линии/точки/устройства (п. 71 «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 100 000 |
|  | Иные нарушения («Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом №782н от 16.11.2020 Минтруда России.) | 50 000 |
| **Экология** | | |
|  | Несоблюдение требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов при осуществлении на земельных участках строительства, реконструкции зданий, сооружений (п.8, 9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Допущено загрязнение, истощение, деградация, порча, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы (п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи менее 20 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - менее 25 метров. (п.4 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Допущена промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках (п.11 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории (п.30 СанПиН 2.1.3684-21 п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Накопление отходов осуществляется не в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил (СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Условия накопления не определяются классом опасности отходов, тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов без маркировки, характеризующую находящиеся в ней отходы. (п 218 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Накопление отходов I - II классов опасности осуществляется в открытых складах совместно (п.219 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Накопление отходов, при временном накоплении которых возникает превышение критериев, указанных в пункте 224 Санитарных правил. (п.225 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | Допущен слив загрязненного ливнестока в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки (п.221 СанПиН 2.1.3684-21, п.8,9 статья 42 ЗК РФ) | 20 000 |
|  | При организации и проведении строительства многоэтажных (высотных) домов работодатель не предусмотрел возможность использования работниками, участвующими в строительном производстве, на строящихся верхних этажах зданий (начиная с 6 этажа) переносных биотуалетов, перемещаемых по мере продвижения основных строительных работ. (п.33 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н»). | 25 000 |
|  | Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и тому подобное) необходимо осуществлять по наряду-допуску. | 25 000 |
| **ОБЩЕСТРОЙ (Организация содержания строительства и логистики на объектах)** | | |
|  | Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам не содержатся в чистоте, не очищаются от мусора и снега, загромождаются складируемыми материалами и строительными конструкциями. (П.41 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 50 000 |
|  | Места прохода людей в пределах опасных зон не имеют защитные ограждения. (п.37 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 50 000 |
|  | Производство земляных работ ведется с нарушением требований безопасности (п.44 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 50 000 |
|  | Перекрытие лифтовых шахт не производиться на каждом этаже (п.58 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 100 000 |
|  | Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20° не устроены трапы или трапы не закреплены. (П.59 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н) | 50 000 |
|  | Отсутствуют приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивое хранение элементов строительных конструкций;  (п.16 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 50 000 |
|  | Технологические проемы не закрыты, не ограждены, отсутствуют знаки безопасности (за каждый случай) (п.13 «Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н») | 50 000 |
|  | Отсутствуют гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, туалеты, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева, и устройства обогрева, снабжение питьевой водой, горячей водой. (п.33 Правил № 883н от 11.12.2020 г. «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте») | 50 000 |
|  | Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории (п.46 Правил № 883н от 11.12.2020 г." Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте") | 100 000 |
|  | Ограждения и защитные устройства не окрашены в цвета безопасности. (п.75 Правил № 883н от 11.12.2020 г." Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте") | 50 000 |
|  | Сброс мусора без желобов или других приспособлений с высоты более 3 м. Опасные зоны в этих местах не ограждены. (п.119 Правил № 883н от 11.12.2020 г." Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте") | 100 000 |
| **СИЗ** | | |
|  | Работодатель (Исполнитель/Субподрядчик) не обеспечил бесплатную выдачу СИЗ или контроль за использованием СИЗ (пп.4, 10 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами от 29 октября 2021 г. № 766н) | 50 000 |
| **Пожарная безопасность** | | |
|  | Курение на территории строительного объекта (п.11 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п.3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 20 000 |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается размещение различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации (п.27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | По окончании рабочего времени остаются не отключенными от электрической сети электропотребители, в том числе бытовые электроприборы (п.32 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 | 25 000 |
|  | Эксплуатация электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 25 000 |
|  | Использование розеток, рубильников, других электроустановочных изделий с повреждениями (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 25 000 |
|  | Использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов, а также использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Отсутствие контроля за включенными в электрическую сеть электронагревательными приборами, а также другими бытовыми электроприборами, в том числе находящимися в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя (п.35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки не защищены от солнечного и иного теплового воздействия. (287 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | В помещениях складов не применяется дежурное освещение, используются газовые плиты и электронагревательные приборы. (293 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Баллоны с горючим газом хранятся совместно с баллонами с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом (299 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Настил и подмости лесов не очищаются после окончания работ от строительного мусора, снега, наледи (316 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Сушка одежды и обуви производится с нарушениями правил, без использования системы воздушного или водяного отопления (п.327 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Обогрев рабочих осуществляется с применением открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения (п.328 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Количество установленных в группе отдельных блок-контейнеров или административно-бытовых помещений превышает 10 штук, отсутствует противопожарная стена, между группами бытовок (п.336 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | Осуществляется проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в бытовых помещениях (п.336 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 25 000 |
|  | Осуществляется хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров (364 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
|  | При проведении электросварочных работ используются провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применяются нестандартные автоматические выключатели (366 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 20 000 |
|  | Конструкция электрододержателя для ручной сварки не обеспечивает надежное зажатие и быструю смену электродов, а также не исключает возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя не сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. (п. 47 [Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373153/) | 25 000 |
|  | Электросварочная установка не заземлена (366 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 25 000 |
|  | Огнетушитель, установленный на объекте защиты, не имеет порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство не опломбировано (407 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 10 000 |
|  | Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 25 000 |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения) | 250 000 |
|  | Производство огневых работ без работоспособных первичных средств пожаротушения | 25 000 |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением тяжкого вреда здоровью или смерти человека (группы лиц) | 1 000 000 |
|  | Не ограничен разлет окалин в месте производства сварочных, огневых работ (п. 68  Приказ, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ") | 25 000 |
|  | Отсутствие приказа о назначении ответственного лица за пожарную безопасность | 25 000 |
|  | Отсутствие наряда-допуска на проведение огневых работ (372 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 20 000 |
|  | Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”). | 25 000 |
|  | Иные нарушения требований пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) | 50 000 |
| **Общие нарушения** | | |
|  | Несчастный случай/происшествие/инцидент при выполнении СМР, повлекший смерть человека. (за каждый факт/за каждого работника) | 1 000 000 |
|  | Несчастный случай/происшествие/инцидент при выполнении СМР, выразившийся в потере трудоспособности работника, но не повлекший за собой летальный исход | 500 000 |
|  | Выполнение работ работниками Исполнителя/субподрядной организации без оформления разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск, акта-разграничения работ и др.) | 75 000 |
|  | Сокрытие Исполнителем/субподрядной организацией информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия | 100 000 |
|  | Проживание рабочих в корпусах строящихся зданий и готовившихся под сдачу | 50 000 |
|  | Приготовление пищи вне специально отведенных мест | 50 000 |
|  | Разведение костров на территории строительной площадки и в корпусах строящихся зданий (подп.5 п.14 Приказ, Правила по охране труда Минтруда России от 19.11.2020 № 815н) | 100 000 |
|  | Нахождение на территории строительной площадки без пропуска (Договор подряда) | 25 000 |
|  | Отсутствует настил для прохода по уложенной арматуре (п.195 Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н) | 20 000 |
|  | Не прохождение в установленном порядке: обучения, аттестации и проверки знаний и навыков в области охраны труда, промышленной безопасности либо обязательного предварительного или периодического медицинского осмотра (обследования); повышения квалификации (если это является условием выполнения работником определенных видов деятельности) (Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464) | 50 000 |
|  | Отсутствие документов по охране труда, непредставление указанных документов на проверку и/или представление подложных документов, приписки и другие искажения в отчетности | 50 000 |
|  | Нарушение правил производства земляных работ (Раздел VII Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н) | 50 000 |
|  | Неявка ответственного представителя Исполнителя на производственные совещания в случае уведомления последнего Заказчиком (Договор подряда) | 25 000 |
|  | Отсутствие у Исполнителя лица, ответственного за безопасное производство работ на Объекте, при выполнении работ повышенной опасности (п. 22 Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н) | 50 000 |
|  | Не обеспечено постоянное присутствие у исполнителя Специалиста по ОТ в количественном соотношении 1 специалист по охране труда к 100 работникам (договор подряда) | 150 000 |
|  | Нарушение Единых требований договора подряда | 50 000 |
|  | Иные нарушения государственных нормативных [требований](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/) охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации | 50 000 |

**Примечания:**

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Исполнителя, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. По тексту Перечня понятием «работник Исполнителя» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Исполнитель, контрагент Исполнителя заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Исполнителя/контрагента Исполнителя работы на объектах Заказчика.

4. Исполнитель отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

5. В случае совершения повторно в течение шести месяцев однородного (аналогичного) нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

6. Заказчик (уполномоченное лицо) вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Приложения. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем.

В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.

Заказчик направляет Исполнителю оформленный акт любым из способов, предусмотренных Договором.

Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа и/или удержания из гарантийного удержания.

7. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом – предписанием специалистом охраны труда, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль,

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Исполнителей,

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.

- фиксацией фотоотчета.

**Заказчик Исполнитель**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***